
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cisco** | | | | |
| **DESC** | | | Ligne de commande IOS (CLI Cisco IOS) | |
| **CLI** | | | | |
| **GENERALE** | | | | |
| **enable** | | | Mode root  Cmd de configuration impossible ici   * Cmds d’informations * Cmds de diagnostique * Cmds de gestion | |
| **Configure terminal** | | | Passage en configuration globale  Cmds du mode privilège impossible ici | |
| **Interface <int>** | | | Passage en configuration d’interface | |
| **exit** | | | Passage au niveau inférieur | |
| **Do <cmd>** | | | Exécution d’une cmd du mode privilège dans un autre mode | |
| **Terminal monitor** | | | En mode distant (SSH…), permet de faire apparaitre les logs sur la console | |
| **Line con 0**  **Logging synchronous** | | | Permet d’éviter que les messages du routeur s’intercalent avec les Cmds. | |
| **CMDS DU MODE ROOT** | | | | |
| **show** | Running-config | | | Config générale |
|  | interface | | |  |
|  | Ip interface | | |  |
|  | Ip interface brief | | |  |
|  | Ip route | | | Table de routages |
| **copy** | Running-configuration startup-configuration | | | Pour sauvegarder la configuration |
| **CMDS DU MODE CONFIGURATION GLOBALE** | | | | |
| **Hostname <name>** | | Nom du périphérique | | |
| **CMDS DU MODE INTERFACE** | | | | |
| **No shutdown** | | Active une interface | | |
| **shutdown** | | Désactive | | |
| **Comments :**  Les commandes s’abrègent si aucune ambiguïté. Ex : conf t pour configure terminal  Raccourcis clavier : cf **A1** | | | | |

**A1 :**

****