Ports 0-1023 généralement réservés par l’OS.

1024-49151 : Users & users process

1024 – 5000 : ports dits « éphémères »

Open pots should remain silent when receiveing a lone FIN packet (RFC 793)

RST ACK sent from closed ports.Open ports remain silent

Appliance : solution hard + soft