Ports 0-1023 gréservés par l’OS.

1024-49151 : Users & users process

1024 – 5000 : ports dits « éphémères »

Open pots should remain silent when receiveing a lone FIN packet (RFC 793)

RST ACK sent from closed ports.Open ports remain silent

Appliance : solution hard + soft

A mettre dans processus du kernel ou de linux working :

Tous les processus d’un cgroupe ne peuvent le quiter (root). Enfant hérite du cgroup de ses parents.

Car un processus peut se renommer, peut devenir enfant d’INIt, donc l’affiliation devient difficile.

Systemd-cgls : affichage des cgroups